R635 實驗室安全守則

1. 不可在實驗桌吃東西、飲水、避免穿戴隱形眼鏡、化妝、且食物不可存放在實驗室的冰箱。

2. 離開實驗室或工作開始前或工作告一段落時，應洗手。

3. 工作時，長髮應束起，以免接觸到工作檯而被污染，或被儀器（如離心機）卡住造成危險。手上有傷口時應用OK繃包紮好再戴手套，避免污染。

4. 工作到一段落或下班時應用75% alcohol擦拭桌面。

5. 離心機必須蓋上蓋子後方可使用，內部應定期清潔， 以75% alcohol 擦拭乾淨。

6. 做完實驗時，應確保儀器關閉電源。

7. 任何裝有藥品之容器應標示清楚，且須註明開瓶日及持有者。

8. 實驗過程產生的廢棄物，應按院內廢棄物管理法規定處理。依規定執行垃圾分類，力行垃圾減量資源回收政策。

9. 配置試藥時，只可將酸緩緩加入水中並同時攪拌，不可將水倒入酸中。

10. 使用無菌操作台操作前，確認紫外線燈已關上，以免傷害眼睛，並開啟無菌操作台風扇運轉 3-5 分鐘後，再開始實驗操作。

11. 無菌操作台內勿堆放雜物，做完實驗，以75% alcohol 擦拭乾淨，並開啟紫外燈殺菌。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

生長箱（靠門）檢查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 檢查人 | 設定 | 整潔 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

生長箱（冷氣前）檢查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 檢查人 | 設定 | 整潔 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |